1. 机顶盒发送SETUP到RTSP Proxy：服务端554端口
2. RTSP Proxy模块解析请求的URL并转发给SiteAdmin模块

3. SiteAdmin模块根据请求的Application模式决定其通过的MOD模块，转发请求到MOD模块

4. MOD模块获取到URL请求中的Asset ID(Provider ID/Provider Asset ID)，Home ID， Device ID， Ticket ID，送到WFES服务器上进行权限认证

5. MOD模块将Asset ID(Provider ID/Provider Asset ID)送到AM模块中获取Asset的相关信息，例如比特率等

6. MOD模块将Asset ID，Ticket ID，HomeID等信息发送到WFES上获取广告实时播放列表

7. MOD模块将生成好的Play List和请求数据送到Weiwoo模块

8. Weiwoo模块根据Asset的比特率和NodeGrou ID的信息到Path Manager模块中去获取有效的点播StreamLink(即目标地址和端口，以及SOAP Name)

9. Weiwoo模块将生成的Asset的相关信息和目标地址和目标端口等信息发送给NSS模块

10. NSS模块将参数转化为NGOD协议的R2请求发送给视频服务器（OSTR RTSP Proxy）

11. NSS模块收到来自OSTR RTSP Proxy的Response

12. NSS模块将Response转发给RTSP Proxy模块